


1. Project items增加lzma的lib




1. 修改ROM,RAM size




1. 修改堆栈大小



1. 增加宏OTA\_LAMZ\_COMPRESS\_SUPPORT



1. 由于编译出来的bootloader.bin已经12KB左右，需要修改flash layout



1. image\_pack\_ota.py脚本

**Lzma需要python（python 2.7）安装pylzma脚本:pip install pylzma**

python image\_pack\_ota.py timer2\_6000.bin v2.0

python image\_pack\_ota.py timer2\_6000.bin v2.0 lzma

第一条命令生成的ota bin文件不通过lzma压缩，新的bootloader兼容该方法

第二条命令生成的ota bin文件通过lzma压缩。